**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ХОРТИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**28.04.2017 № 11-П**

О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», [постановлением Правительства Оренбургской области от 10 декабря 2009г. № 623-п «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»](garantF1://27016735.0)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области (в ценах 2007 года) в размере:

- 493,5 тыс. рублей/км - на содержание;

- 2606,4 тыс. рублей/км - на ремонт;

- 8236,8 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт (далее - нормативы финансовых затрат).

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Правила расчета размера бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области.

2.2. План мероприятий по переходу с 2017 года на финансирование автомобильных дорог, общего пользования находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области, по установленным на их содержание, ремонт и капитальный ремонт нормативам финансовых затрат.

2.3. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области.

3. Обеспечить поэтапный переход на финансирование автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области, по нормативам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, до 01 января 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального А.Б. Макунин

образования

Утверждены

постановлением муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области

от 28.04.2017 года №11-П

**ПРАВИЛА**

**расчета размера бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, общего пользования находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области**

1. Для определения размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017 год, и последующие годы используются установленные нормативы финансовых затрат.

2. В зависимости от категории автомобильной дороги, общего пользования, находящейся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области, и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются следующие приведенные нормативы:

Нприв.кап.рем., Нприв.рем., Нприв.сод., рассчитываемые по формуле: Н прив. = Н х К деф. х К кат., где:

Н - установленный норматив финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения V категории;

К деф. - индекс-дефлятор изменения капитальных вложений (инвестиций), рекомендуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для разработки первого этапа ежегодного прогноза;

К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящейся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области по соответствующим категориям согласно таблице:

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| #G0  Виды работ | К кат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по соответствующим категориям |
| I |
| Содержание дорог | 2,03 |
| Ремонт дорог | 2,91 |
| Капитальный ремонт дорог | 3,67 |

3. Определение размера бюджетных ассигнований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области осуществляется по формулам:

А кап.рем. = Н прив.кап.рем. х L кап.рем., где:

А кап.рем. - размер бюджетных ассигнований на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс.рублей);

Н прив.кап.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс.рублей/км);

L кап.рем. - расчётная протяженность автомобильных дорог находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования;

А рем. = Н прив.рем. х L рем., где:

А рем. - размер бюджетных ассигнований на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс.рублей);

Н прив.рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс.рублей/км);

L рем. - расчётная протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.

Общая потребность в бюджетных ассигнованиях на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.

4. Расчет размера бюджетных ассигнований на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области осуществляется по формуле:

А сод. = Н прив.сод. х L, где:

А сод. - размер бюджетных ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс.рублей);

Н прив.сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс.рублей/км);

L - протяжённость автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области каждой категории, на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому.

Общая потребность бюджетных ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области, определяется как сумма бюджетных ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования по всем категориям автомобильных дорог.

5. Суммарная годовая потребность в бюджетных ассигнованиях для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ по всем категориям дорог.

6. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области, каждой категории принимается по данным государственного статистического наблюдения по состоянию на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учётом планируемого ввода в эксплуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчётные протяженности округляются до километров).

7. Расчётная протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L кап.рем.), определяется по формуле:

L кап.рем. = L / Т кап.рем. - L рек., где:

L - протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области каждой категории на 01 января года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому;

Т кап.рем. - нормативный межремонтный срок по капитальному ремонту для дорог каждой категории (лет) согласно таблице 2;

L рек. - протяжённость автомобильных дорог находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области соответствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативные виды работ | Нормативные межремонтные сроки по соответствующим категориям, в годах |
|  | I |
| Капитальный ремонт дорог | 12 |
| Ремонт дорог | 4 |

8. Расчётная протяжённость автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области соответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (L рем.), определяется по формуле:

L рем. = L/Т рем.- ( L рек.+ L кап.рем.), где:

Т рем. - нормативный межремонтный срок по ремонту для дорог каждой категории согласно таблице 2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утверждены

постановлением муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области

от 28.04.2017 года №11-П

**План**

**мероприятий по переходу с 2017 года на финансирование автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области по установленным на их содержание, ремонт и капитальный ремонт нормативам финансовых затрат**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения и объемы финансирования | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования и искусственных сооружений на них автомобильных дорог | 3-4 квартал 2017 года | администрация Хортицкого сельсовета |
| 2. | Утверждение плана мероприятий работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования и искусственных сооружений на них | 4 квартал года, предшествующего планируемому | администрация Хортицкого сельсовета |
| 3. | Осуществление перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области и искусственных сооружений на них с учетом нормативов финансовых затрат (в ценах 2007г.), и индексов-дефляторов изменения сметной стоимости (для приведения в цены соответствующих лет) | 2017 год- 12,0%;  2018 год- 12,1%;  2019 год- 12,2%;  2020 год- 12,3%; | администрация Хортицкого сельсовета |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утверждены

постановлением муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области

от 28.04.2017 года №11-П

**Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог находящихся в собственности муниципального образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| #G0№ п/п | Вид работ | Периодичность (количество воздействий в год) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах | 21 |
| 2. | Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление их засевом трав | 8,5% от площади |
| 3. | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне | 7 |
| 4. | Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода и подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков | 0,05 га на 1 км дороги |
| 5. | Срезка и планировка неукрепленных обочин | 10 |
| 6. | Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см | 5% от площади |
| 7. | Планировка щебеночных и гравийных обочин | 5 |
| 8. | Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах | 1,125 % от площади |
| 9. | Ликвидация съездов с дороги (въездов на дорогу) в неустановленных местах | 1 на 100 км дороги |
| 10. | Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных | 2 |
| 11. | Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав | 8,5% от площади укрепления |
| 12. | Очистка быстротоков, лотков и т.д. | 2 |
| 13. | Устройство дренажных прорезей | 50 прорезей на 100 км дороги |
| 14. | Противопаводковые мероприятия | по расчету |
| 15. | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях: |  |
|  | - асфальтобетонного | до 2,5 % от площади |
|  | - щебеночного и гравийного | до 3,5 % от площади |
| 16. | Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи на участках дорог с бордюрным камнем и участках, проходящих через населенные пункты | 10 |
| 17. | Механизированная очистка дорожных покрытий от пыли и грязи на участках дорог в районах проведения сельскохозяйственных работ | 6 |
| 18. | Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума | 1 |
| 19. | Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях | 150 пог. м трещин на 1000 кв. м покрытия |
| 20. | Заливка трещин на цементобетонных покрытиях | 20 пог. м трещин на 1000 кв. м покрытия |
| 21. | Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит | 5 кв. м на 1000 кв. м покрытия |
| 22. | Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий | 12 |
| 23. | Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала | 15% от площади |
| 24. | Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб. м на 1 километр | 5% от площади |
| 25. | Обеспыливание гравийных, щебеночных, грунтовых и грунтовых улучшенных дорог | 3 |
| 26. | Восстановление дорог на участках до 50 кв. м с пучинистыми грунтами | 0,5 кв. м на 1000 кв. м покрытия |
| 27. | Очистка и мойка стоек и знаков | 5 |
| 28. | Очистка и мойка световозвращающих элементов | 21 |
| 29. | Замена дорожных знаков | 15% |
| 30. | Замена сигнальных столбиков | 15% от имеющихся столбиков |
| 31. | Замена стоек | 8,5% от имеющихся стоек |
| 32. | Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений, с удалением при необходимости отслуживших линий | 100% |
| 33. | Очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков | 5 |
| 34. | Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений, бордюров | 4% от площади |
| 35. | Замена светоотражающих элементов на ограждениях | 25 % |
| 36. | Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений и сигнальные столбики | 50 % |
| 37. | Замена поврежденных или не соответствующих ГОСТ секций барьерных ограждений | 5,25 % от протяженности |
| 38. | Окраска автопавильонов, скамеек, осмотровых эстакад, неоцинкованных стоек дорожных знаков и ограждений, панно, стел | 1 |
| 39. | Уборка и мойка автопавильонов | при наличии |
| 40. | Устранение мелких повреждений автопавильонов | при наличии 3% от площади |
| 41. | Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей | 21 |
| 42. | Вывозка мусора для утилизации на полигоны, в том числе в контейнерах | 21 |
| 43. | Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках автомобилей | 1,5 % от площади |
| 44. | Уборка тротуаров | 5 |
| 45. | Устранение повреждений покрытия тротуаров | 1,5 |
| 46. | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе замена вышедших из строя светильников, ламп и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов | по расчету |
| 47. | Плата за расход электроэнергии на освещение | по расчету |
| 48. | Содержание светофорных объектов | по расчету |
| 49. | Распределение противогололедных материалов | количество дней образования зимней скользкости 60 |
| 50. | Заготовка, установка и уборка сигнальных вех | 1 |
| 51. | Очистка от снега элементов обстановки пути, берм дорожных знаков | Количество дней образования зимней скользкости х 0,25 |
| 52. | Уборка снега у ограждений | Количество дней образования зимней скользкости х 0,40 |
| 53. | Закрытие отверстий труб осенью и открытие их весной | 50% от имеющихся |
| 54. | Очистка труб от снега и льда | 1 |
| 55. | Установка, перестановка, уборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.) | по расчету |
| 56. | Создание снежных валов и траншей для задержания снега и их периодическое обновление | по расчету |
| 57. | Механизированная очистка покрытия и обочин от снега | Количество дней образования зимней скользкости х 1,2 |
| 58. | Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д. | Количество дней образования зимней скользкости х 1,2 |
| 59. | Вывоз снега из населенных пунктов и, при необходимости, с искусственных сооружений, площадок-стоянок, автобусных остановок | по факту |
| 60. | Уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожаров | 5% от площади |
| 61. | Разработка проектно-сметной и технической документации по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений и ее экспертиза | при необходимости |
| 62. | Организация ограничения движения транспорта на дорогах в весенне-осеннюю распутицу, установка и уход за временными дорожными знаками | по расчету |
| 63. | Паспортизация автомобильных дорог | по расчету |
| 64. | Диагностика, обследование и оценка состояния дорог и дорожных сооружений | по расчету |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_